                           HPLC滤波器使用说明
[image: ]HPLC滤波器，国网、南网互联互通协议，处理HPLC台区因信号干扰、信号衰减问题导致电表不组网、日冻结及96点曲线缺抄问题。

型号规格：3×220V（1uf）
安装说明:
滤波器采用三相四线接法，黄、绿、红色为火线，黑色为零线。
1、 在现场找到信号干扰源时，将滤波器接入电表对应零火线（最好为电表出线端）。
2、 如果现场干扰源为三相电，则将滤波器黄、绿、红色线分别接入电表A/B/C火线端，黑色线接入电表零线端，干扰噪声较大时可将两个滤波器并联使用；
3、 如果现场干扰源为单相电，则只需接入黄、绿、红色线中任意一根（另外两根需用绝缘电工胶布分别包好），黑色线接零线，如果干扰源产生干扰噪声较大的情况，可将黄、绿、红三根并在一起接入火线中，黑色线单独接入零线。
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